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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 690/2026 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 300/2026
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - UASG: 988675 - Nº 23/2026


_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:


1. A EMPRESA _________________________, CNPJ nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida no (a) ________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO UASG 988675 Nº 23/2026, apresenta a proposta para Registro de preços para contratação de empresa para futura aquisição parcelada de material elétrico, EPI’s e ferramentas para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:
I. Em caso de divergência entre as especificações e unidade de fornecimento dos produtos insertas no SIASGnet e as deste modelo de proposta, prevalecerão as constantes no edital e neste documento.
II. As quantidades abaixo referem-se ao consumo estimado para o período de 12 (doze) meses, por isto, a licitante vencedora compromete-se a fornecer os produtos de forma parcelada durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme a demanda do Município.
	Item
	Descrição do produto
	Quan
tidade
	Unidade
	Marca/Frabricante
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Adaptador de tomada T universal branco.
[image: Imagem de Adaptador Tomada Benjamin T 3 Saídas 2p+t 10a 250v Pino Segurança Qualidade]
	62
	UN
	
	R$ 8,56
	R$ 530,72

	2
	Adaptador 3x1 universal –cor a definir.
[image: 13pino adaptador bob esponja tomada pino fino 10a 20a 3p]
	57
	UN
	
	R$ 7,49
	R$ 426,93

	3
	Adaptador Pino Universal 10A/20A 03 P 110/220V – cor a definir
[image: Pino Adaptador Universal 2P+T 10A/250V~ cor Branco 1661 Daneva]
	38
	UN
	
	R$ 8,97
	R$ 340,86

	4
	Arruela quadrada para AR medidas aproximadas 38 x 3 x 18mm
	235
	UN
	
	R$ 1,61
	R$ 378,35

	5
	Base para relé fotoelétrica, giratória, padrão ABNT
	300
	UN
	
	R$ 21,90
	R$ 6.570,00

	6
	Braço curvo simples fabricado em tubo e aço SAE-1010/1020, com sapata, galvanizada a fogo, comprimento de 3 metros x 48mm
	202
	UN
	
	R$ 116,75
	R$ 23.583,50

	7
	Braço reto, confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo, com 1 metro de comprimento e diâmetro externo de 1 polegada 
	202
	UN
	
	R$ 37,82
	R$ 7.639,64

	8
	Cabo 10 mm rígido em cobre
	250
	METRO
	
	R$ 10,23
	R$ 2.557,50

	9
	Cabo 16 mm em cobre
	250
	METRO
	
	R$ 18,40
	R$ 4.600,00

	10
	Cinta galvanizada eletrolítica circular 240mm com 2 parafusos e 2 porcas
	119
	CONJ
	
	R$ 39,86
	R$ 4.743,34

	11
	Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas
	119
	CONJ
	
	R$ 45,79
	R$ 5.449,01

	12
	Conector CDP 70 (conector para cabo multiplex)
	505
	UN
	
	R$ 15,00
	R$ 7.575,00

	13
	Conector derivação perfurante 4mm a 16 mm.
	503
	UN
	
	R$ 11,82
	R$ 5.945,46

	14
	Contator trifásico 25A X 220V
	62
	UN
	
	R$ 52,50
	R$ 3.255,00

	15
	Disjuntor bifásico 50 Ampéres
	25
	UN
	
	R$ 28,95
	R$ 723,75

	16
	Disjuntor monofásico 40 Ampères
	44
	UN
	
	R$ 21,63
	R$ 951,72

	17
	Disjuntor monofásico 50 Ampères
	42
	UN
	
	R$ 13,00
	R$ 546,00

	18
	Disjuntor monofásico 70 Ampères
	43
	UN
	
	R$ 39,00
	R$ 1.677,00

	19
	Disjuntor trifásico 50 Ampères
	25
	UN
	
	R$ 48,50
	R$ 1.212,50

	20
	DPS trifásico
	22
	UN
	
	R$ 80,82
	R$ 1.778,04

	21
	Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros em cobre
	39
	ROLO
	
	R$ 282,58
	R$ 11.020,62

	22
	Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros em cobre
	51
	ROLO
	
	R$ 250,00
	R$ 12.750,00

	23
	Fio 6 mm rígido em cobre
	490
	METRO
	
	R$ 6,22
	R$ 3.047,80

	24
	Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm em cobre
	540
	METRO
	
	R$ 3,24
	R$ 1.749,60

	25
	Fio sólido em cobre 1,5 mm em cobre
	1070
	METRO
	
	R$ 1,83
	R$ 1.958,10

	26
	Fio sólido em cobre 2,5 mm em cobre
	1070
	METRO
	
	R$ 2,84
	R$ 3.038,80

	27
	Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros em cobre
	29
	ROLO
	
	R$ 389,95
	R$ 11.308,55

	28
	Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória, com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm
	90
	UN
	
	R$ 6,65
	R$ 598,50

	29
	Chave teste 135 mm de 100V a 500V
	22
	UN
	
	R$ 5,65
	R$ 124,30

	30
	Clip grampo 7/8 para cabo de aço
	6
	UN
	
	R$ 7,02
	R$ 42,12

	31
	Conjunto de sobrepor com duas tomadas simples 2P + T – 10A 250V
	58
	UN
	
	R$ 13,67
	R$ 792,86

	32
	Conjunto de sobrepor duplo interruptor simples 10A 250V
	50
	UN
	
	R$ 12,80
	R$ 640,00

	33
	Conjunto sobrepor interruptor e 1 tomada simples 2P + T 10A 250V
	53
	UN
	
	R$ 8,46
	R$ 448,38

	34
	Ducha eletrônica 220 v Potência Mínima 5500W 40 A
	8
	UN
	
	R$ 86,45
	R$ 691,60

	35
	Chuveiro elétrico, material termoplástico, 3 variações de temperatura, cor branca, potência 5.400W, tensão 200V, com capa isolante interna
	6
	UN
	
	R$ 141,26
	R$ 847,56

	36
	Extensão fio 8mm (PRETO), 20A, 20 metros 
	26
	UN
	
	R$ 148,00
	R$ 3.848,00

	37
	Extensão fio 8mm PRETO, 20A, 50 metros
	26
	UN
	
	R$ 392,50
	R$ 10.205,00

	38
	Extensão Régua 05 ou 06 tomadas, porta fusível, e fusível reserva 10A (chave liga desliga) comprimento do cabo mínimo 0,9 m, com protetor de surto elétrico (DPS) cor escolher mediante empenho. Potência 600W tensão de saída 127/220 V.
[image: ]
	49
	UN
	
	R$ 72,40
	R$ 3.547,60

	39
	Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m
	176
	UN
	
	R$ 5,73
	R$ 1.008,48

	40
	Globo de vidro para iluminação 15x28 cm, liso, resistente e transparente
	150
	UN
	
	R$ 90,00
	R$ 13.500,00

	41
	Haste de cobre 5/8 com conector, 1 metro
	57
	UN
	
	R$ 53,80
	R$ 3.066,60

	42
	Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm 
	100
	UN
	
	R$ 5,92
	R$ 592,00

	43
	Lâmpada fluorescente LED TUBULAR 40W 220V, vida útil média 7500 horas, med aprox. 1,20m
	265
	UN
	
	R$ 30,00
	R$ 7.950,00

	44
	Lâmpada fluorescente LED TUBULAR 18 a 20W 220V, vida útil média 7500 horas, med aprox. 1,20m
	250
	UN
	
	R$ 12,40
	R$ 3.100,00

	45
	Lâmpada LED 30W = Características técnicas : Modelo: BULBO Temperatura de cor: BRANCO FRIO (6000~6500k), Eficiência: 80lm/w, Fluxo Luminoso( Lumens) 2400lm,  Potência: 30w, Frequência: 60Hz, Tensão: Bivolt automático (110-220V), Vida útil média: 25.000 horas, Garantia maior ou igual a 12 meses, Dimensão aproximada: 182x100mm, Base: E-27, Material: plástico, Certificação: INMETRO
	660
	UN
	
	R$ 18,95
	R$ 12.507,00

	46
	Lâmpada LED 50W = Características técnicas: Modelo: BULBO Temperatura de cor: BRANCO FRIO (6000~6500k), Eficiência: 90lm/w, Fluxo Luminoso( Lumens) ~4500lm, Potência: 50w, Frequência: 60Hz, Tensão: Bivolt automático(110-220V), Vida útil média: 25.000 horas, Garantia maior ou igual a 12 meses, Dimensão aproximada: 256x138mm, Base: E-27, Material: plástico, Certificação: INMETRO
	2665
	UN
	
	R$ 21,57
	R$ 57.484,05

	47
	Luminária nova, E-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1"
	100
	UN
	
	R$ 49,45
	R$ 4.945,00

	48
	Luminária de LED destinada à iluminação pública viária, com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lúmens e potência de 150 W, devendo apresentar eficiência luminosa igual ou superior a 170 lm/W. A tensão de alimentação deverá ser de 220 V ±10%, frequência de 60 Hz, com fator de potência igual ou superior a 0,99. Deverá possuir protetor contra surtos elétricos, de no mínimo 10 kV / 12 kA, independente do driver. O controlador (driver) deverá ser montado internamente à luminária, devendo ser substituível e dimerizável, com possibilidade de futura instalação de sistema de telegestão. A luminária deverá possuir base para acoplamento de relé fotoelétrico padrão NEMA de 7 pinos., com proteção IP68 comprovada em laboratório. A vida útil nominal mínima deverá ser de 100.000 horas (L70). A temperatura de cor deverá ser de 4.000 K (±400 K), com índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%. Deverá ser fornecido o arquivo fotométrico da luminária em formato IES. O grau de proteção mínimo deverá ser IP66, devendo a luminária possuir válvula de respiração para controle de pressão interna. O equipamento deverá ser resistente a temperaturas de operação entre -5 °C e +50 °C e possuir grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK10. O corpo da luminária deverá ser confeccionado em alumínio injetado ou extrusado, com lente em policarbonato, sendo vedada qualquer aplicação com vidro, ainda que destinado apenas ao fechamento. O encaixe deverá ser compatível com braços ou suportes para tubos com diâmetro entre 48 mm e 63 mm, devendo permitir ajuste de inclinação, com ou sem adaptador, de no mínimo ±20°. A pintura deverá ser eletrostática a pó, na cor cinza, devendo a luminária possuir placa de identificação indelével contendo, além das características técnicas, a data de fabricação. A luminária deverá possuir Selo PROCEL e Registro ativo no INMETRO. Deverão ser fornecidos folha de dados (datasheet) do equipamento e laudos de ensaio das luminárias, emitidos por laboratório acreditado, bem como garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	278
	UN
	
	R$ 287,10
	R$ 79.813,80

	49
	Organizador de fios cabo espiral 10 mm- cor a definir preto ou branco - Rolo de 05 metros
	15
	UN
	
	R$ 25,70
	R$ 385,50

	50
	Painel de LED Quadrado 18W Bivolt (Sobrepor) 22cm
	20
	UN
	
	R$ 23,98
	R$ 479,60

	51
	Painel de LED Quadrado 24W 6500 K bivolt (Sobrepor) 6500 K
	20
	UN
	
	R$ 21,99
	R$ 439,80

	52
	Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8
	235
	UN
	
	R$ 9,74
	R$ 2.288,90

	53
	Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC
	240
	UN
	
	R$ 3,80
	R$ 912,00

	54
	Poste de jardim 2 globo de vidro transparente  2,16m p23 –  cor preta, - em aço fosfatizado - difusor: 2 globos de vidro leitoso 15x30 - acabamento: pintura eletrostática - altura: 2,16 m do chão ao topo do poste - largura: 90cm - diâmetro: 16cm - peso: 8,8kg - quantidade de lâmpadas: 2 - potência máxima: 25W - lâmpada compatível: LED/eletrônica - padrão do soquete: E-27 - tensão elétrica: bi-volt
	50
	CONJ
	
	R$ 720,15
	R$ 36.007,50

	55
	Plafon c/soquete de louça E27
	90
	UN
	
	R$ 4,45
	R$ 400,50

	56
	Plafon rosqueado em plástico/ porcelana (branco)
	115
	UN
	
	R$ 2,90
	R$ 333,50

	57
	Plug fêmea 02P – cor a definir.
[image: Imagem de Plugue Fêmea 2P 250 V 10 A Tramontina Cinza]
	75
	UN
	
	R$ 5,39
	R$ 404,25

	58
	Plug fêmea 02P + T – cor a definir.
[image: Imagem de Plug Fêmea Tomada 2p+T 10a Prensa Cabo p/ Extensão Branco - ILUMI]
	75
	UN
	
	R$ 5,25
	R$ 393,75

	59
	Plugue macho 3P+T 10A-cor a definir.
[image: ]
	125
	UN
	
	R$ 11,55
	R$ 1.443,75

	60
	Plugue macho reto 2P 10A -cor a definir.
[image: ]
	125
	UN
	
	R$ 3,85
	R$ 481,25

	61
	Poste entrada de energia Monofásico, padrão RGE, 7,5 metros, composto de uma caixa de medição, sistema de aterramento, condutores disjuntores e outros acessórios indispensáveis para sua instalação 
	15
	CONJUNTO
	
	R$ 1.643,16
	R$ 24.647,40

	62
	Poste entrada de energia Trifásico, padrão RGE, 7,5 metros, composto de uma caixa de medição, sistema de aterramento, condutores disjuntores e outros acessórios indispensáveis para sua instalação
	15
	CONJUNTO
	
	R$ 2.572,50
	R$ 38.587,50

	63
	Quadro de distribuição sobrepor 16 disjuntores - fabricado em pvc antichama, grau de proteção ip40, aceita disjuntores padrão nema ou din, na cor branca. Certificação Inmetro, normas de referência nbr iec 60670-1, nbr iec 60439-3 e nbr 6146.
	14
	UN
	
	R$ 184,70
	R$ 2.585,80

	64
	Quadro de distribuição sobrepor 4 disjuntores - fabricado em pvc antichama, grau de proteção ip40, aceita disjuntores padrão nema ou din, na cor branca. Certificação Inmetro, normas de referência nbr iec 60670-1, nbr iec 60439-3 e nbr 614
	14
	UN
	
	R$ 23,90
	R$ 334,60

	65
	Refletor LED - 50W Especificações: Produto a prova de água com certificação IP66. Produto certificado pelo INMETRO. Tensão de entrada: bivolt automático; Cor: BRANCO FRIO
	30
	UN
	
	R$ 18,25
	R$ 547,50

	66
	Relé Sensor Fotocélula Bivolt C/Suporte Acende Automático, fluorescente 320W- 220 V
	300
	UN
	
	R$ 10,43
	R$ 3.129,00

	67
	Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO
	300
	UN
	
	R$ 15,83
	R$ 4.749,00

	68
	Suporte AR zincado 3/16 1 x 1, armação de AR11
	240
	PC
	
	R$ 23,95
	R$ 5.748,00

	69
	Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente
	170
	UN
	
	R$ 3,30
	R$ 561,00

	70
	Suporte fixo para lâmpada de louça/porcelana, base E-27
	32
	UN
	
	R$ 4,89
	R$ 156,48

	71
	Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V
	25
	PC
	
	R$ 2,15
	R$ 53,75

	72
	Tomada dupla branca 20A- qualidade de primeira linha.
	182
	UN
	
	R$ 14,52
	R$ 2.642,64

	73
	Tomada externa 2 P +T 20A/250V -qualidade de primeira linha
	127
	UN
	
	R$ 8,65
	R$ 1.098,55

	74
	Tomada Simples branca 4x2 20A – qualidade de primeira linha
	130
	UN
	
	R$ 7,67
	R$ 997,10

	75
	Cabo multiplex 10mm, monofásico, rolo de 100 metros
	25
	RL
	
	R$ 287,50
	R$ 7.187,50

	76
	Escada Extensiva com 23 Degraus Tipo D Fibra Vazada 4,20m x 7,20m 
	3
	UN
	
	R$ 1.330,15
	R$ 3.990,45

	77
	Botina de segurança para eletricista, com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em microfibra, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade. Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, resistente a abrasão com sistema antiderrapante e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço. Biqueira: Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Cor: Preto. Deverá apresentar o Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Tamanhos diversos do 36 ao 45.
	6
	PAR
	
	R$ 103,25
	R$ 619,50

	78
	Luva Alta Tensão Classe 1. Máxima tensão de uso 7500V. Luva isolante de borracha fabricada de acordo com as normas NBR 10622/ASTM D120, deve oferecer proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzida com composto resistente a chamas. Deverá apresentar número de Certificado de Aprovação - CA do Ministério do Trabalho e o número de série.
	12
	PAR
	
	R$ 393,22
	R$ 4.718,64

	79
	Uniforme para Eletricista NR10 Risco 1(I) e 2(II) com proteção para arco-elétrico e fogo repentino, composto de calça e camisa. Camisa em tecido FR 100% algodão 8 oz (270 g/m²), com faixas refletivas retardantes a chama (antichama), costuradas na camisa, fechamento frontal em botões, mangas longas com fechamento em botão no punho, gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima, bolso superior esquerdo 13 cm de largura e 14 cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta, costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis, ATPV 10,7 cal/cm², costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. Calça em tecido FR 100% algodão 8 oz (290 g/m²), com faixas refletivas retardantes a chama (antichama), costuradas na calça, meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás, fechamento em botões, dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros, ATPV 10,7 cal/cm², costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. Cor: cinza. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho.
	6
	UN
	
	R$ 338,50
	R$ 2.031,00

	80
	Poste De Jardim para encaixe de 2 globos de vidro – medindo 3,00 mts, Curvo, em aço fosfatizado – cor preta – ANEXAR FOTO
	30
	UN
	
	R$ 625,64
	R$ 18.769,20

	81
	Lâmpada LED 30W = Características técnicas : Modelo: BULBO Temperatura de cor: BRANCO QUENTE AMARELA, Eficiência: 80lm/w, Fluxo Luminoso( Lumens) 2400lm,  Potência: 30w, Frequência: 60Hz, Tensão: Bivolt automático (110-220V), Vida útil média: 25.000 horas, Garantia maior ou igual a 12 meses, Dimensão aproximada: 182x100mm, Base: E-27, Material: plástico, Certificação: INMETRO
	120
	UN
	
	R$ 7,23
	R$ 867,60

	82
	Jogo de chaves combinadas catraca 15 peças (6 a 32 mm) Material: aço cromovanádio; acabamento fosco; medidas gravadas a laser; fornecido em suporte plástico.
	4
	JOGO
	
	R$ 248,24
	R$ 992,96

	83
	Multímetro digital com alicate amperímetro, tenção maxima de corrente alternada: 750V - Alimentação: 1 bateria de  9V (inclusa), testes de continuidade e diodo e resistência, display - lcd 3 1/2 dígitos (1999) – acompanha estojo, manual em português, cabos e bateria- Modos: relativo e registro de mínimo/máximo.
	2
	UN
	
	R$ 88,88
	R$ 177,76

	84
	Detector de Tensão com detecção de tensão sem contato de 24V a 1000V AC, Alertas Múltiplos com notificação de tensão por som, LED e vibração, Robustez com classificação IP67, com lanterna embutida.
	6
	UN
	
	R$ 52,23
	R$ 313,38

	85
	Alicate bomba d'água 12, produzido em Cromo Vanádio.
	6
	UN
	
	R$ 68,19
	R$ 409,14

	86
	Luminária de LED destinada à iluminação pública viária, com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lúmens e potência de 150 W, devendo apresentar eficiência luminosa igual ou superior a 170 lm/W. A tensão de alimentação deverá ser de 220 V ±10%, frequência de 60 Hz, com fator de potência igual ou superior a 0,99. Deverá possuir protetor contra surtos elétricos, de no mínimo 10 kV / 12 kA, independente do driver. O controlador (driver) deverá ser montado internamente à luminária, devendo ser substituível e dimerizável, com possibilidade de futura instalação de sistema de telegestão. A luminária deverá possuir base para acoplamento de relé fotoelétrico padrão NEMA de 7 pinos., com proteção IP68 comprovada em laboratório. A vida útil nominal mínima deverá ser de 100.000 horas (L70). A temperatura de cor deverá ser de 4.000 K (±400 K), com índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 70%. Deverá ser fornecido o arquivo fotométrico da luminária em formato IES. O grau de proteção mínimo deverá ser IP66, devendo a luminária possuir válvula de respiração para controle de pressão interna. O equipamento deverá ser resistente a temperaturas de operação entre -5 °C e +50 °C e possuir grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK10. O corpo da luminária deverá ser confeccionado em alumínio injetado ou extrusado, com lente em policarbonato, sendo vedada qualquer aplicação com vidro, ainda que destinado apenas ao fechamento. O encaixe deverá ser compatível com braços ou suportes para tubos com diâmetro entre 48 mm e 63 mm, devendo permitir ajuste de inclinação, com ou sem adaptador, de no mínimo ±20°. A pintura deverá ser eletrostática a pó, na cor cinza, devendo a luminária possuir placa de identificação indelével contendo, além das características técnicas, a data de fabricação. A luminária deverá possuir Selo PROCEL e Registro ativo no INMETRO. Deverão ser fornecidos folha de dados (datasheet) do equipamento e laudos de ensaio das luminárias, emitidos por laboratório acreditado, bem como garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	42
	UN
	
	R$ 287,10
	R$ 12.058,20

	Total estimado R$ R$ 513.054,59 
(quinhentos e treze mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)



2. A Contratada será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto registrado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.
3. Validade da proposta: _____ (__________) dias (no mínimo 60 dias)
4. Responsável pela Assinatura da Ata: 
Nome: ________________________________ Cargo: (Proprietário, Sócio, Diretor, etc) _________
RG Nº ________________________ CPF nº ______________________ 
Fone: ___________ E-mail - _____________________________
5. Dados Bancários da empresa proponente:
Banco: _________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________________

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ___de __________ de 2026.
[bookmark: _GoBack]
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