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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2026
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - UASG: 988675 - Nº 90.032/2026


_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:


1. A EMPRESA _________________________, CNPJ nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida no (a) ________________________________, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.032/2026, apresenta a proposta para Registro de preços para futura aquisição parcelada de materiais para sinalização viária horizontal e vertical, para manutenção, revitalização e implantação da sinalização viária no Município de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:
I. “Em caso de divergência entre as especificações e unidade de fornecimento dos produtos insertas no SIASGnet e as deste modelo de proposta, prevalecerão as constantes neste documento”.
	Item/
Catmat
	Material Especificado
	Quant
	Unidade
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
603598
	Tacha refletiva amarela, bidirecional e lentes na cor Amarelo, Corpo confeccionado com resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, amarelo âmbar ou branco, nas dimensões aproximadas de 100 x 80 x 20mm, provido de um pino com parafuso zincado de 5/16" x 2.1/2", cabeça sextavada e rosca ancoradoura. - Elementos refletivos em acrílico amarelo âmbar ou branco ou vermelho, com área aproximada mínima de 12 cm² cada, com espelhamento em prata de 1ª qualidade, índice mínimo de refletibilidade de 270 milicandelas/lux a 100m de distância. As lentes refletivas devem estar fixadas em nichos de proteção contra impactos de pneus, sendo que a superfície refletiva da lente deve estar no mesmo plano da superfície da tacha. -Durabilidade e resistência a depredações. -Base retangular (100 x 100mm +/- 10 %) e seções verticais trapezodais, com altura de 20mm. -Resistência à compressão com carga mínima de ruptura > 30000 kg.
	100
	Unidade
	6,80
	680,00

	2
603595
	Tachão refletivo amarelo, bidirecional, lentes na cor Amarelo, Corpo confeccionado com resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, amarelo âmbar ou branco, nas dimensões aproximadas de 250 x 150 x 50mm, provido de dois parafusos zincados de 1/2" x 3.1/2", cabeça sextavada e rosca ancoradoura, soldados e uma estrutura interna constituída por chapa de aço com 30mm de largura e 2mm de espessura. -Lentes refletivas em acrílico amarelo âmbar ou branco, com área aproximada mínima de 30 cm² cada, com espelhamento em prata de 1ª qualidade, índice mínimo de refletibilidade de 270 milicandelas/lux a 100m de distância. As lentes refletivas devem estar fixadas em nichos de proteção contra impactos de pneus, sendo que a superfície refletiva da lente deve estar no mesmo plano da superfície do tachão. -Durabilidade e resistência a depredações. -Base retangular (250 x 150mm +/- 10 %) e seções verticais trapezodais, com altura de 55 mm.
	100
	Unidade
	18,00
	1.800,00

	3
603599
	Tacha refletiva branca, bidirecional, lentes na cor Branco/Vermelho, Corpo confeccionado com resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, amarelo âmbar ou branco, nas dimensões aproximadas de 100 x 80 x 20mm, provido de um pino com parafuso zincado de 5/16" x 2.1/2", cabeça sextavada e rosca ancoradoura, -Elementos refletivos em acrílico amarelo âmbar ou branco ou vermelho, com área aproximada mínima de 12 cm² cada, com espelhamento em prata de 1ª qualidade, índice mínimo de refletibilidade de 270 milicandelas/lux a 100m de distância. As lentes refletivas devem estar fixadas em nichos de proteção contra impactos de pneus, sendo que a superfície refletiva da lente deve estar no mesmo plano da superfície da tacha. -Durabilidade e resistência a depredações. -Base retangular (100 x 100mm +/- 10 %) e seções verticais trapezodais, com altura de 20mm. -Resistência à compressão com carga mínima de ruptura > 30000 kg.
	100
	Unidade
	7,06
	706,00

	04
619534
	Placa de sinalização em ACM - Material Composto de Alumínio, com película refletiva, medindo 50x70cm
	200
	Unidade
	259,00
	51.800,00

	05
249480
	Poste de sinalização para placas de trânsito cilíndricos em aço galvanizado de 3mx21/2'
	400
	Unidade
	100,00
	40.000,00

	06
628174
	Abraçadeira para placas de 60cm. Medindo 21/2X40cm
	200
	Unidade
	73,00
	14.600,00

	07
291286
	Parafuso, porca e arruela de 3/8x1"
	500
	Kit
	1,44
	720,00

	08
289228
	Parafuso, porca e arruela de 1/4x3/4
	500
	Kit
	0,39
	195,00

	09
453726
	Rolo para pintura de lã sintética 9cm
	100
	Unidade
	9,80
	980,00

	10
224138
	Rolo para pintura de lã sintética 15cm
	100
	Unidade
	12,80
	1.280,00

	11
292135
	Rolo para pintura de lã sintética 22cm
	100
	Unidade
	12,00
	1.200,00

	12
460721
	Cone de sinalização flexível = com as seguintes características mínimas: Material: Borracha; Tamanho: 75cm altura; Base: 40cm (arredondada); Peso: 3 - 4 kg; Cor: laranja/branca; 2 Faixas refletivas brancas; Orifícios na parte superior p/passagem de fita e/ou colocação de corrente; Norma ABNT 15071
	30
	Unidade
	85,00
	2.550,00

	13
456126
	Placa Atenção Bloqueio de trânsito = com as seguintes características mínimas: Em aço galvanizado, Cores refletivas; Tamanho: 40x30cm; Com furos nos cantos da placa para ser presa nas correntes; Placa para ser usada quando for necessário fechar alguma rua para eventos, reformas ou outros motivos
	20
	Unidade
	60,09
	1.201,80

	14
626978
	Tinta cor branca para sinalização viária horizontal, resina acrílica base de solvente, cargas minerais, pigmentos ativos, solvente ativo, balde 18 litros. 
	60
	Embalagem
	270,00
	16.200,00

	15
622766
	Tinta cor amarela para sinalização viária horizontal, resina acrílica base de solvente, cargas minerais, pigmentos ativos, solvente ativo, balde 18 litros.
	40
	Embalagem
	274,00
	10.960,00

	16
629361
	Tinta cor vermelha para sinalização viária horizontal, resina acrílica base de solvente, cargas minerais, pigmentos ativos, solvente ativo, balde 18 litros.
	02
	Embalagem
	264,00
	528,00

	17
622185
	Tinta cor azul para sinalização viária horizontal, resina acrílica base de solvente, cargas minerais, pigmentos ativos, solvente ativo, balde 18 litros.
	02
	Embalagem
	279,99
	559,98

	18
622769
	Tinta cor preta para sinalização viária horizontal, resina acrílica base de solvente, cargas minerais, pigmentos ativos, solvente ativo, balde 18 litros.
	02
	Embalagem
	279,99
	559,98

	19
607602
	Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária – Peso mínimo 20kg. Tipo II-A (DROP-ON)
	02
	Embalagem
	222,43
	444,86

	20
609422
	Balizador Cilíndrico fixo de tráfego = com as seguintes características mínimas: Tipo 2 (uso permanente); Material flexível, resistente a impactos e intempéries. Fabricado em poliuretano com proteção contra raios UV; Com pino chumbador de rosca fêmea, parafusos e arruelas, todos em aço galvanizado, para fixação ao solo; Cor: amarela; Com 2 Faixas refletivas amarelas; Altura 77cm; Diâmetro: 10,5cm (base) / 8,3cm (corpo);
	10
	Unidade
	159,00
	1.590,00

	21
609422
	Balizador Cilíndrico móvel = com as seguintes características mínimas: com alça de transporte e suporte para fixação de placa; Tipo B46; Altura: 115 cm; Base: 43cm de lado e 3,5cm altura; Peso aprox: 6,8kg; Cor: laranja; Material: Polietileno semiflexível; Base: Borracha. Peso concentrado na base; Proteção contra radiações U.V; 
	20
	Unidade
	87,45
	1.749,00

	22
241461
	Placa de Sinalização Refletiva de trânsito para utilizar no balizador móvel = com as seguintes características mínimas: Tamanho: 25x30cm; Chapa de aço galvanizado 18; Cores refletivas; 
	20
	Unidade
	45,60
	912,00

	23
271213
	Corrente plástica de Sinalização = com as seguintes características mínimas: Cor: Amarelo e preto; Elo 9mm
	200
	Metro
	4,53
	906,00

	24
456126
	Placa Hospital / Silêncio = com as seguintes características mínimas: Em Aço galvanizado; Cores Refletivas; Tamanho: 60cm x 40cm
	4
	Unidade
	62,70
	250,80

	25
602956
	Placa de identificação de Atrativo Turístico = com as seguintes características mínimas: Escrita com nome do local (que será informado no momento da compra) e respectiva imagem de identificação; Em Aço galvanizado; Cor: Marrom; Cores Refletivas; Tamanho: 70cm x 70cm
	10
	Unidade
	90,00
	900,00

	26
602956
	Placas Indicativa de Sentido = com as seguintes características mínimas: Com 3 locais no mesmo sentido; Tamanho: 1,20 x 2m; Em Aço galvanizado; Cor: Verde; Cores Refletivas; Nomes dos locais e sentido serão informados no momento da compra.
	10
	Unidade
	950,00
	9.500,00

	27
602956
	Placas Indicativa de Sentido = com as seguintes características mínimas; Com 2 locais no mesmo sentido; Tamanho: 1,20 x 2m; Em Aço galvanizado; Cor: Verde; Cores Refletivas; Nomes dos locais e sentido serão informados no momento da compra.
	10
	Unidade
	950,00
	9.500,00

	28
358107
	Placa de Regulamentação Sentido Proibido R-3, com informação complementar = com as seguintes características mínimas: Retangular, tamanho 60cm x 80cm; Chapa de Aço Galvanizado 18 com furos para fixação no suporte; Cores refletivas; Informação a ser colocada na placa será definida quando for ocorrer a compra.
	6
	Unidade
	71,16
	426,96

	29
358107

	Placa de Regulamentação Siga em Frente R-26, com informação complementar = com as seguintes características mínimas: Retangular, tamanho 60cm x 80cm; Chapa de Aço Galvanizado 18 com furos para fixação no suporte; Cores refletivas; Informação a ser colocada na placa será definida quando for ocorrer a compra.
	6
	Unidade
	59,00
	354,00

	30
358107
	Placa de Regulamentação Siga em Frente R-26 = com as seguintes características mínimas: Tamanho 50cm diâmetro; Chapa de Aço Galvanizado 18 com furos para fixação no suporte; Cores refletivas
	6
	Unidade
	59,00
	354,00

	31
243201
	Placas Indicativa de local = com as seguintes características mínimas: Tamanho: 1m x 60cm; Em Aço galvanizado; Cor: Verde; Cores Refletivas
	10
	Unidade
	142,50
	1.425,00

	32
358107

	Placas de Proibido Parar e Estacionar R-6c = com as seguintes características mínimas: Chapa de aço galvanizado 18, com furos para fixação no suporte; Cores refletivas; Tamanho 50cm diâmetro.
	20
	Unidade
	82,00
	1.640,00

	33
358107
	Placas de Proibido Parar e Estacionar R-6c, com informações complementares = com as seguintes características mínimas: Chapa de aço galvanizado 18, com furos para fixação no suporte; Cores refletivas; Retangular; Tamanho 60cm X 80cm.
	20
	Unidade
	82,00
	1.640,00

	[bookmark: _GoBack]Valor total estimado R$ 178.113,38 
(cento e setenta e oito mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos)



2. A Contratada será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto registrado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.
3. Validade da proposta: _____ (__________) dias (no mínimo 60 dias)
4. Responsável pela Assinatura da Ata: 
Nome: ________________________________ Cargo: (Proprietário, Sócio, Diretor, etc) _________
RG Nº ________________________ CPF nº ______________________ 
Fone: ___________ E-mail - _____________________________
5. Dados Bancários da empresa proponente:
Banco: _________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________________

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ___de __________ de 2026.

		_______________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
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